
自主検査チェック表「厨房関係」（日常）(例)点検項目
別表１

	 実施日

	火気使用設備
	天蓋・
ダクト等
	油、揚げかす等の処理
	自動
消火
設備
	食材等の倉庫更衣ロッカー
	
備　　　　　　考


	
	ガス器具
	電気機器
	
	
	
	
	

	
	点火・燃焼状況
	ホースと器具の接続状況
	機器・スイッチの異常の有無
	コンセントの接続状況
	油等の付着状況
	発熱
等の
有無
	噴出口のつまり等の有無
	整理　整頓
施錠
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


　
自主検査チェック表「客席部分」（日常）（例）
	点検項目



実
施
日
	コンロ等火気使用設備器具の設置使用状況
	照明等電気器具の配線、スイッチの異常の有無
	吸殻
処理
	新聞・雑誌その他可燃物等の処理
	終業時の火気の確認
	　終業時
　 の施錠
確認
	　備　　　　考

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	＊共用部分(商品倉庫、更衣ロッカーなど)の管理についても確認する。
（備考）　不備・欠陥がある場合は、直ちに防火・防災管理者に報告する。
（凡例）　○…良　　×…不備・欠陥　　…即時改修
	点検者　○○　○○

	
	防火管理者確認印


別表2
火気設備器具及び防火施設等の自主検査チェック表（定期）の例

　　　　　　令和　　年　月　　日実施
	　　　点　検・検　査　項　目
	点検・検査結果
	　　備　　　　　　　考

	火気使用設備（・器具は、可燃物から火災予防上安全な距離を確保しているか。）の維持管理は適正か。
	適・否
	

	排気ダクトや天蓋に油、ホコリ等の可燃物の付着はないか。
	適・否
	

	電気設備・器具
・コンセント差込口の接続はよいか。
・照明器具等による可燃物品発熱はないか。
・電気配線の上に物品の存置や配線の束ねはないか。
・レンジ・オーブン等の温度調節機能に異常はないか。
	適・否
	

	　ガス設備・器具
・レンジ・オーブン等の温度調節機能に異常はないか。
・ガス接続口の緩みや配管等に変形、損傷はないか。
・設備・器具等にはないか。不完全燃焼はないか。
	適・否
	

	　防火施設・避難施設
・防火区画の壁・床等に隙間がないか。また、改造されていないか。
・防火戸・防火シャッターが変形、損傷、撤去していないか。
・防火戸、防火シャッターの閉鎖障害はないか。
・避難階段、避難口、避難通路等の管理は適正か。
・避難経路の表示は、適正か。
	適・否
	

	点検・検査者氏名　○○　○○
	防火管理者の確認　　　　　月　　日　　印







別表3
消防用設備等の自主点検チェック表（例）
　　　　令和　　年　月　　日
	　　　点　検・検　査　項　目
	点検・検査結果
	　　備　　　　　　　考

	・消火器の設置数、設置場所は適正か。
・消火器に及び噴霧ノズルに変形、損傷はないか。
・標識は、正規の位置にあるか。
	適・否
適・否
適・否
	

	・消火栓ボックスの周囲に使用上の障害物はないか。
・屋内消火栓のホースの収納等の維持管理は適正か。
	適・否
適・否
	

	・スプリンクラーのヘッドの変形・損傷未警戒部分はないか。
・スプリンクラーのヘッドの感知障害、散水障害はないか。
・制御弁の閉鎖はないか。電源は正常か。
	適・否

適・否

適・否
	

	・自動火災報知設備の感知器の変形・損傷、脱落はないか。
・主ベル・地区ベルは停止されていないか。
・表示灯は点灯しているか。　　
	適・否

適・否
適・否
	

	・非常ベル、放送設備の電源は遮断されていないか。
・音響装置の鳴動は適切か。
	適・否
適・否
	

	・避難器具は適正な位置に置かれているか。標識は見えるか。
・操作障害はないか。操作面積、降下空間等は確保されているか。
	適・否

適・否
	

	・誘導灯は点灯しているか。
・誘導灯、誘導標識の視認障害はないか。
	適・否
適・否
	

	点検・検査者氏名　○○　○○
	防火管理者の確認　　　　　月　　日　　印
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